점검 대상	점검항목		점검주체		점검방법		점검 주기
	항목	세부사항	사용자	전문기업	육안	장비	사용자	전문기업
설비	모듈	외관, 청결, 조임상태 점검	○	○	○		상시	반기
		출력저하 점검		○		○		반기
	인버터	외관, 동작상태 점검	○	○	○		상시	반기
		부품, 커넥터 접속 상태 점검		○	○	○		반기
	구조물	기초, 도금, 부식 상태 점검	○	○	○		상시	반기
	배선	DC라인 배선 커넥터 접속 상태 점검		○	○			반기
		AC라인 배선 외피 상태 점검		○	○		월간	반기
	차단기	AC라인 터미널 조임 상태 점검		○	○	○	월간	반기

→ 태양광